|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 | 垂直位移 | | 点 | 垂直位移 | |
| 号 | 本次（mm） | 累计（mm） | 号 | 本次（mm） | 累计（mm） |
|  | 上行线 | |  | 下行线 | |
| 说明：  S-表示上行线，X-表示下行线；  CJ-表示垂直位移，正值表示上升，负值表示沉降。  报警值：累计变化量≥±5mm。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 | 收 敛 | | 点 | 收 敛 | |
| 号 | 本次（mm） | 累计（mm） | 号 | 本次（mm） | 累计（mm） |
|  | 上行线 | |  | 下行线 | |
| 说明：  S-表示上行线，X-表示下行线；  SL-表示直径（收敛），收敛正值表示直径长度伸长，负值表示直径长度缩短。  报警值：累计变化量≥±5mm。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点 | 水平位移 | | 点 | 水平位移 | |
| 号 | 本次（mm） | 累计（mm） | 号 | 本次（mm） | 累计（mm） |
|  | 上行线 | |  | 下行线 | |
| 说明：  S-表示上行线，X-表示下行线；  WY-表示水平位移。  报警值：累计变化量≥±5mm。 | | | | | |